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1. 总则
1.1 目的  
规范山西省城市更新项目中建筑装饰工程的设计、施工、验收及维护管理，推动绿色低碳、文化传承与技术创新，提升城市空间品质。  
1.2 适用范围  
适用于山西省行政区域内既有建筑改造、历史街区活化、公共空间更新等项目的建筑装饰工程。  
1.3 编制依据  
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210）  
《山西省历史文化街区保护条例》  
《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378）  
山西省住建厅关于城市更新的相关政策文件  
2. 术语与定义
2.1 城市更新：以改善人居环境、传承历史文脉、提升功能品质为目标，对既有建筑及区域进行改造、修复或重建的活动。  
2.2 既有建筑改造：对老旧建筑进行结构加固、功能优化及装饰提升的工程。  
2.3 历史建筑活化：在保护历史风貌前提下，赋予历史建筑现代使用功能的装饰工程。  
2.4 绿色低碳装饰：采用环保材料、节能技术及可再生能源的装饰工艺。  
3. 基本规定
3.1 基本原则  
安全优先：确保结构安全、消防安全及使用安全；  
文化延续：保留历史建筑原真性，融合地域文化符号；  
低碳节能：优先使用绿色建材，降低能耗与碳排放；  
公众参与：改造方案需征求居民及利益相关方意见。  
3.2 分类要求  
既有建筑改造：明确加固措施、材料替换标准及功能适应性要求；  
公共空间更新：强调无障碍设计、适老化改造及智慧化设施配置；  
历史街区活化：细化传统工艺修复标准及现代功能植入规范。  
4. 设计要求
4.1 设计流程  
现状评估→方案设计→技术深化→施工图审查。  
4.2 专项技术要求  
结构安全：既有建筑改造需提供第三方结构安全检测报告；  
绿色设计：装饰材料环保等级（E0级及以上）、节能照明系统覆盖率≥80%；  
文化融合：历史建筑装饰需提交传统工艺应用方案及文化符号提   
取说明；  
智慧化集成：公共空间装饰需预留智能设备接口（如5G、
物联网）。  
5. 材料与施工技术
5.1 材料选用  
环保性：优先选用获得“中国环境标志认证”或“山西绿色建材名录”产品；  
地域性：鼓励使用本土材料（如山西青砖、传统木雕构件）。  
5.2 施工工艺  
既有建筑改造：墙面翻新需采用无尘切割技术，减少扬尘污染；  
历史建筑修复：木构件修复需沿用传统榫卯工艺，禁止使用化学胶黏剂；  
装配式装饰：公共空间优先采用模块化吊顶、预制墙面系统，缩短工期。  
6. 验收与评价
6.1 验收标准  
安全验收：结构加固工程需通过第三方荷载试验；  
环保验收：室内空气质量检测（甲醛≤0.07mg/m³，TVOC≤0.5mg/³）；  
文化验收：历史建筑活化项目需通过文物部门联合验收。  
6.2 评价体系  
星级评价：根据绿色建材使用率、碳排放强度等指标划分为1-3星级；  
公众满意度：改造后空间使用方满意度调查得分≥85分。  
7. 维护与管理
7.1 维护周期  
公共空间装饰工程每2年进行一次全面检修；  
历史建筑装饰工程每5年提交保护性维护报告。  
7.2 智慧化管理  
建立装饰工程全生命周期数据库，接入“山西省城市更新信息台”；  
采用BIM技术记录隐蔽工程数据，便于后期维护。  
8. 附录
附录A：山西省绿色建材推荐名录（2025版）；  
附录B：历史建筑装饰传统工艺技术指南；  
附录C：既有建筑改造施工安全操作规范。  
9. 引用文件
《建筑抗震设计规范》（GB 50011）  
《山西省城市更新行动实施方案（2023-2025年）》  
《装配式建筑评价标准》（DBJ04/T 400-2022）  
编制单位：山西省建筑装饰协会  
协作单位：山西省住建厅、山西省文物局、山西大学建筑学院  
实施日期：XXXX年X月X日  
编制说明：  
1. 特色融合：强调山西地域文化保护与绿色低碳技术结合，突出“晋风晋韵”装饰风格；  
2. 可操作性：细化既有建筑改造与历史街区活化的技术指标，便于企业落地执行；  
3. 政策衔接：与山西省“十四五”城市更新规划、双碳目标等政策深度协同。
