 


工程编号：                         
 
 
山西省“三晋杯”建筑装饰工程
等级评价申报表

（公共建筑装饰类）
 
	工程名称
	

	工程所在地
	


 
 
	申报单位
	

	通讯地址
	

	联 系 人
	
	邮政编码
	

	联系电话
	
	传    真
	


 
 







申报单位（盖章）：                    
申报日期：                           


 
山西省建筑装饰协会印制

表一、装饰工程基本情况
 
	工程名称
	
	复查记录

	详细地址
	
	

	工程规模
	
	合同价格
	
	

	开工时间
	
	竣工时间
	
	

	建设单位
	
	

	监理单位
	
	

	装 饰 工 程 简 介

	项目简介（规模、工程难点、亮点、特点；新技术、新工艺、新材料在工程中的应用等，限1000字）。

	












  经办人：           公章               年   月   日   


表二、申报单位
 
	法人代表
	
	总经理
	
	总工程师
	
	复查记录

	注册建造师证件
	
	编号
	
	

	营业执照号码
	
	成立时间
	
	

	资质类别
	
	

	工程范围（装饰）
	
	

	工程面积（装饰）
	
	装饰工程造价
	
	

	申报内容

	申报内容（申报单位的基本情况及主要业绩；申报工程的施工组织管理；工程质量创优、工程安全生产、创建文明工地的保证措施等方面的情况等，限1000字）。


















  经办人签名：                         公章         年  月  日



表三、申报工程的项目经理
 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	职称
	
	职务
	
	联系电话
	

	工作单位
	

	身份证号
	

	注册建造师级别
	
	证号
	

	个 人 简 历
	

	工  作  业  绩
	

	单 位 意 见
	  经办人签名：            公章           年  月  日



表四、申报工程的设计师（仅限一人）
 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	职称
	
	职务
	
	联系电话
	

	工作单位
	

	身份证号
	

	资格证书级别
	
	证号
	

	个 人 简 历
	

	工  作  业  绩
	

	单 位 意 见
	






 经办人签名：           公章              年  月  日



表五、申报工程的技术负责人
 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	民族
	

	职称
	
	职务
	
	联系电话
	

	工作单位
	

	身份证号
	

	资格证书级别
	
	证号
	

	个 人 简 历
	

	工  作  业  绩
	

	单 位 意 见
	






  经办人签名：           公章            年  月  日



表六、装饰工程使用的主要材料
 
	材料名称、品牌及规格
	用   量
	生产厂家或供应商

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	材料使用的效果
	











	可推广的材料
	



工程使用单位推荐意见
 
	 经办人签名：                   公章          年    月    日



 
 
各地市推荐意见
 
 
	




经办人签名：                   公章           年    月    日



资  料  审  查
 
	内     容
	标准分
	得  分
	审查记录

	工程施工合同书
	10
	
	

	工程规模及造价
	10
	
	

	竣工验收资料及图纸
	20
	
	

	竣工验收报告
	10
	
	

	消防验收报告
	10
	
	

	室内空气环境
检测报告
	10
	
	

	申报表填写
	10
	
	

	影像及汇报资料
	20
	
	

	总     分
	100
	
	

	资料审查结论
	□ 合格      □ 基本合格     □ 不合格

	审查意见：


经办人：                               年    月    日


注：80分以上为合格（含80分）；70分以上为基本合格（含70分）；70分以下为不合格。

山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）
工程复查用表（资料核查）
	序号
	复查项目
	复查内容
	分值
	评分标准
（复查方法）
	复查情况
	得分
	备注

	1
	工程必要文件（核查原件）
	1、企业法人证照、资质等级证书、安全生产许可证(此3项上一年度参评企业提供加盖本公司公章的复印件即可)
2、项目经理注册建造师证书、安全考核证;
3、建筑工程施工许可证相关证明;
4、施工合同(《建筑装饰工程施工合同》、合同金额、结算金额；
5、工程竣工验收：工程名称、施工单位、建设、监理、设计单位签章必须齐全
6、消防验收:工程名称、验收范围、消防部门公章、日期必须齐全。结论为合格。验收意见书中提出整改意见如涉及装饰部分应有复查记录:
7、室内环境质量检测验收报告，需由国家权威部门认可的检测机构出具。
	20
	现场查阅相关资料原件，有一项不合格或不符合要求，取消评审资格
	
	
	

	2
	工程创新性
	工程中新材料、新工艺、新技术的应用情况
	20
	现场结合工程实体查阅相关资料，每使用一项给3-5分，20分封顶
	
	
	

	2
	工程安全证明资料
	1、涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，必须具有经原结构设计单位或具备相应资质设计单位的认可文件。(需审查原件)
2、大型吊灯安装的荷载试验和相关隐蔽资料、构架节点图
3、室内石材墙柱面干挂节点图、拉拔试验报告及其材料合格证检测报告、 隐蔽验收记录等
4、 必须符合验收规范的强制性条文(局部不符合者必须限期整改)。
	20
	现场查阅相关资料，有一项不合格或不符合要求，取消评审资格
	
	
	

	序号
	复查项目
	复查内容
	分值
	评分标准
（复查方法）
	复查情况
	得分
	备注

	3
	工程质量管理资料
	1、主要装饰材料的合格证、检测报告及复试报告。
2、施工文件施工组织设计、 技术交底、施工日諸
3、地面、吊顶、轻质隔墙、饰面板、细部、墙面或地面的变形缝以及装饰工程中承重结构隐检记录。
4、 防水、水电、设备等隐检记录。
5、隐蔽资料含工程施工过程照片，尤其是涉及安全方面的要有影像资料。
6、分部、子分部、分项质量验收记录齐全。
7、竣工图装订成册，加盖竣工图章。
8、主要部位的竣工图与实际相符。
9、设计体现节能理念，如绿色照明技术应用(节能灯)等节能，节水节材，节地设计，充分利用自然资源的设计。
10、其它资料的规范化、准确性、及时性。

	40
	核查工程内业技术质量管理资料,对于：1、主要材料质量严重不符合标准、规范和设计要求的每项扣3-5分；3、提供的主材质量证明与工程所用材料不符每项扣1-2分；4、核查工程质量性能、安全性、可靠性等质量管理资料，每缺一项扣2-3分；5、核查隐蔽工程验收资料和其他不符合要求或不合规情况，每缺一项扣0.5-1分6、竣工图与工程实际不相符，每项扣0.5-2分，竣工图未装订成册、签章不全扣3-5分7、未体现节能的设计理念扣5-10分。
	
	
	

	
	
	合计
	
	本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。








[bookmark: _GoBack]
山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）
工程复查用表（吊顶工程核查）
	序号
	复查项目
	复查内容
	分值
	评分标准
（复查方法）
	复查情况
	得分
	备注

	1
	一般观感
	1、天花各种终端设备口未做整体规划，位置零乱影响美观，与面板交接不严:检修口未做收边处理或收口粗笨不协调。
2、是否采用成品构件的检修口、检修孔？效果如何？
3、阴阳角不方正，收口收边不严密、不顺直，变形明显。
	40
	每发生一项扣3-5分
	
	
	

	2
	石膏板吊顶
	1、板面裂缝或修痕明显，表面不平整、曲面吊顶不顺畅。
2、迭级造型吊顶不平直，侧板不通顺垂直，灯管外露。
	40
	每发生一项扣5-10分
	
	
	

	3
	金属板吊顶
	1、板块排列不美观，板缝不顺直、宽窄不均。
2、板面下挠变形明显，板面不洁净。
3、边龙骨变形，与板面接触不严密。
	
	
	
	
	

	4
	纤维块材
吊顶
	1、板面安装不严密、板缝不均匀，收口条翘曲不平。
2、明龙骨不顺直，接缝不严密，设备口不居板中。
	
	
	
	
	

	5
	玻璃吊顶
	1、局部天花未使用安全玻璃，联结是否可靠。
2、图案花饰不连续、吊顶表面不洁净，接缝不严密、不均匀。
	
	
	
	
	

	6
	吊顶内部
	吊顶内防火涂料涂刷不匀，有裸线现象，使用PVC管;吊杆超长:龙骨设置间距不符合规范要求;电气设备和龙骨混用吊杆。
	
	
	
	
	

	7
	其它
	不符合规范的其它质量问题。
	20
	每发生一项扣3-5分
	
	
	

	
	
	合计
	
	本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。




山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）
工程复查用表（墙柱面工程核查）
	序号
	复查项目
	复查内容
	分值
	评分标准
（复查方法）
	复查情况
	得分
	备注

	1
	一般观感
	墙面阴阳角不方正、顺直:电器面板与墙面不顺色;交接不严密，横线条高于竖线条。
	20
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	2
	饰面砖工程
	1、饰面砖粘贴不牢固、湿贴石材、瓷砖有空鼓、表面不平整、色
泽不一致、排砖不正确。
2、饰面砖缝不均匀，勾缝不清晰，有污染。
	10
	每发生一项扣1-2分
	
	
	

	3
	饰面板工程
	1、石材墙柱面接缝不平、有缺损、接缝打磨，修补痕迹明显。
2、石材墙面透胶污染，湿贴石材墙柱面有“返碱”或“水渍”。
3、金属饰面板表面不平整、色泽不一致，板缝不均匀平直、板面有明显划痕或污渍，胶缝不平直。
4、木饰面板表面不平整、有翘曲、开裂、离缝、接缝不严密、色泽不均匀、钉眼明显。
5、饰面板内部结构未进行阻燃处理。
	
	
	
	
	

	4
	裱糊与软包
	1、壁纸粘贴不牢、潮边、空鼓:拼接处花纹，图案不协调、拼缝处离缝。
2、软包饰面不平整、布面走向不一致， 面料四周绷压不严密、布面松弛、边角不圆润饱满。
	10
	每发生一项扣1-2分
	
	
	

	5
	玻璃板墙面
	1、玻璃板安装不牢固、未按规范要求使用安全玻璃。
2、接缝不平直、勾缝不密实平整。
	10
	每发生一项扣1-2分
	
	
	

	6
	涂饰墙面
	油漆、涂料色泽不均匀、表面不光滑、刷纹明显、流坠污染，阴角凹槽不干净等缺陷。
	
	
	
	
	




	序号
	复查项目
	复查内容
	分值
	评分标准
（复查方法）
	复查情况
	得分
	备注

	7
	门窗安装
	1、木门窗(扇)扭曲变形、缝隙大、关闭不严密，合页安装粗糙，门窗扇上端未油漆、卫生间门下未油漆:
2、玻璃门门扇下坠，拉手松动、缝隙不均或过宽;
3、铝合金门窗固定不牢固、门窗扇下坠，开启不灵便，划痕明显。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	8
	固定家具及细部
	1、木制固定家具门扇翘曲变形，与顶棚、墙体交接不严密、不顺直。
2、阳角线、挂镜线、腰线、踢脚线接口明显高低不平，装饰线收口不好。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	9
	洁具安装
	1、 洗手台板和卫浴设备 靠墙、地部位未采取防水措施、缝隙不均匀安装不牢。
2、卫浴间成品隔断和配件安装不牢固、不平整。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	10
	电器面板
安装
	相位不准确，电线未分色或缺零线，有裸线、未用套盒、软包未做绝缘防火隔离
	5
	每发生一项扣1-2分
	
	
	

	11
	消防栓
	门开启不便或无开启方向标识，开启角度不符合规范要求，消防箱四周未封堵。
	5
	每发生一项扣1-2分
	
	
	

	12
	其它
	不符合规范的其它质量问题。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	
	
	合计
	
	本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。








山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）
工程复查用表（地面工程核查）
	序号
	复查项目
	复查内容
	分值
	评分标准（复查方法）
	复查情况
	得分
	备注

	1
	一般观感
	地面标高不准确，与客梯和用水间配合不好，地面平整差，坡向不正确，色差大影响整体效果
	30
	每发生一项扣3-5分
	
	
	

	2
	木地板地面
	条形地板铺设方向不正确、板面、不实、响动，拼缝不平直、缝隙过大。
	50
	每发生一项扣5-10分
	
	
	

	3
	板块地面
	1、石材地面“返碱”“水渍”污染，色差明显。
2、板块地面接缝不平直、局部打磨影响光泽美观:块材前边掉角、修补痕迹明显。
3、块材地面围边不交圈、切角不到位、套割不严密。
	
	
	
	
	

	4
	地毯地面
	地毯表面不平服、起鼓翘边、图案拼花不细，绒面顺光不一致。
	
	
	
	
	

	5
	防静电及
塑胶地板
	1、防静电地板安装不稳固、竣工后无体积电阻率测试报告。
2、塑胶地板明显不平、踢脚线脱胶翘边。
	
	
	
	
	

	6
	栏杆扶手
	1、不锈钢栏杆、扶手接缝不平顺、表面拉丝不均匀
2、栏杆立柱固定是否牢固，玻璃栏板安装不平顺、边缘未打磨。
3、木扶手开裂、接头不平、油漆剥落、色泽不均。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	7
	地漏
	地漏设计不合理、安装不规范。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	8
	其它
	1、厕浴间和有防滑要求的建筑地面是否做防滑处理
2、不符合规范的其它质量问题。
	10
	每发生一项扣2-3分
	
	
	

	
	
	合计
	
	本表按100分计算，如有未发生项，按占比扣除。





山西省“三晋杯”建筑装饰工程项目等级评价（公共建筑装饰类）工程复查综合评价表
	序号
	检查项目
	得分
	备注

	
	
	应得分
	实得分
	

	1
	资料核查（A）
	100
	
	

	2
	吊顶工程核查（B）
	100
	
	

	3
	墙柱面工程核查（C）
	100
	
	

	4
	地面工程核查（D）
	110
	
	

	工程综合得分（G）
	

G=A×0.25+B×0.25+C×0.25+D×0.25






评价专家：



                                              年    月     日









评  审  结  果
 
	评审专家人数
	    人

	专家评审结论
	□ 同意         □ 不同意

	
评审意见：




签名：                                    
 年    月    日

	
山西省建筑装饰协会等级评价领导小组审批意见：






  组长：                公  章            年    月    日



1

